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[image: See the source image] BELANGRIJK
· Er moet minimaal 1 meter vrije ruimte rondom het luchtkussen bevinden.
· Controleer de bodem op scherpe voorwerpen.
· De ondergrond mag niet hellend zijn. (maximaal 5%)
· De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke omstandigheden (voorbijrijdend verkeer etc.)
· Wikkel de haspel altijd volledig af
· Zorg voor een vrije stroomgroep en controleer of het stopcontact geaard is.
· Indien het luchtkussen op een verharde ondergrond staat, ben je verplicht valmatten te plaatsen
· Het is ten alle tijden verplicht het luchtkussen te verankeren. Indien dit niet mogelijk is met haringen, ben je verplicht het luchtkussen te verankeren met bijvoorbeeld zandzakken.
· Je bent zelf verantwoordelijk voor begeleiding en toezicht door een volwassene (18+).
· [bookmark: _Hlk127434405]Controleer het springkussen voor gebruik op bovenstaande punten en bouw op volgens de instructies
· Hollewand is niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel tijdens het gebruik, aan of door het luchtkussen
LET OP: Indien er een ongeval heeft plaatsgevonden, bent u verplicht dit te noteren op ons registratieformulier. U vindt het formulier op onze website.
LUCHTKUSSEN OPBOUWEN
Stap 1: Plaatsen, uitrollen en uitvouwen
[image: ]			[image: ]
* Plaats het kussen op de grond	      		* Rol het kussen uit en vouw de rest
* Maak de spanbanden los				  naar buiten.

Stap 2: Opblazen					Stap 3: Controleren	
[image: ]			[image: ]
* Plaats de luchtslang en maak de spanband dicht		* Steek de haringen op 15 graden.	   
* De luchtslang moet maximaal gestrekt		* De haringen mogen niet meer dan 25mm.
   zijn en mag niet om zijn as gedraaid zijn		   boven de grond uitsteken						        
Stap 4: Gebruiken
[image: ]	   [image: ]     [image: ]
* Sluit alle luchtuitlaten van	  * Sluit de blower aan het 	        * Observeer het opblaasproces 
   het springkussen.		     stopcontact.   			en begeleid het kussen.
									 

[image: ]LUCHTKUSSEN AFBOUWEN
Stap 1: Stroomvoorziening afsluiten en lucht eruit
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* Haal de stroom eraf en verwijder de blower	* Maak het kussen gelijkmatig vlak
  * Open de luchtuitlaten en laat 15 min. liggen	* Vouw uitstekende delen naar binnen
  * Verwijder de verankering				* Rol (bij stap 3) altijd naar een luchtgat toe 
                                                                                      zodat het laatste lucht weg kan
Stap 2: Opvouwen
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* Vouw het kussen van buiten naar binnen		* Zorg ervoor dat er uiteindelijk een baan van
                                                                                    palletbreedte (1 a 1,5 meter) overblijft. 
Stap 3: Oprollen en spanband erom
[image: ]		[image: ]
* Plaats de pallet onder het uiteinde van 		* Maak de spanbanden vast
  	    het kussen (zie bruin rechthoek op foto)
* Rol met 2 personen het kussen, zo strak 
    mogelijk, het kussen op de pallet

Even een paar kleine aandachtspuntjes:
· Rol het luchtkussen netjes op en leg het pallet breed op de pallet. Als het niet netjes is, moeten we daar helaas kosten voor rekenen.

· Merk je dat iets niet goed werkt? Geef ons even een belletje of stuur een appje, dan lossen we het graag direct op!
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